|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Betrieb:  | **Betriebsanweisung**– Unfallgefahren –  | Nummer:  |
| Arbeitsbereich: | Tätigkeit: Tätigkeiten an FrachtcontainernArbeitsplatz: |
| **1.**  | **Anwendungsbereich**  |
|  | Annahme, Öffnen und Entladen von Frachtcontainern |  |
| **2.** | **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/ISO_7010_W015.svg/120px-ISO_7010_W015.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/ISO_7010_W014.svg/120px-ISO_7010_W014.svg.png | * Angefahren- und überfahren werden bei der Anlieferung der Frachtcontainer
* Aufschlagen der Containertüren und Herausfallen von Ladegut beim Öffnen der Containertüren
* Gefahren durch Reste von Begasungsmitteln oder Ausgasungen des Ladeguts (s. Betriebsanweisung „Gefahrstoffbelastung")
* Umkippendes Ladegut beim Öffnen der Transportsicherungen
* Absturzgefahr beim Anschlagen von Lasten in Open-Top-Containern
* Gefahren durch ungeeignete oder unterdimensionierte Transporthilfen wie Gabelstapler o. Ä.
 |  |
| **3.** | **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/ISO_7010_M024.svg/120px-ISO_7010_M024.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/ISO_7010_M015.svg/120px-ISO_7010_M015.svg.png | * Nur gekennzeichnete Verkehrswege benutzen.
* Warnweste tragen.
* Containertüren nur mit geeigneten Sicherungsmitteln (Sicherungsgurte, Sicherungsketten) öffnen, um deren Aufschlagen zu verhindern.
* Vor dem Öffnen der Container immer die Frachtpapiere kontrollieren. Gibt es Hinweise auf eine evtl. Begasung, Freigabebescheinigung kontrollieren. Bei Unklarheiten vorgesetzte Person informieren.
* Bei weiteren Hinweisen auf Gase (z. B. verklebte Lüftungsschlitze, Reste von Begasungsmittelverpackungen, unangenehme Gerüche) sofort Tür verschließen und vorgesetzte Person informieren.
* Reihenfolge des Lösens der Transportsicherungen beachten und für einen sicheren Standplatz sorgen.
* Beim Anschlagen der Lasten am Kran auf einen sicheren Standplatz achten, ggf. Absturzsicherungen, geeignete Bühne oder Podestleiter benutzen.
* Transportmittel auf das Ladegut und das Gewicht abstimmen. Transportmittel nur bestimmungsgemäß verwenden.
 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/ISO_7010_P022.svg/120px-ISO_7010_P022.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/ISO_7010_P002.svg/120px-ISO_7010_P002.svg.png |
| **4.** | **Verhalten im Gefahrenfall** |
|  | * Bei unklaren Situationen oder im Gefahrenfall Containertüren schließen und den Bereich sichern. Selbstschutz beachten.
* Unverzüglich vorgesetzte Person informieren.
 |  |
| **5.** | **Erste Hilfe** |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg/120px-ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg.png | * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten und ärztliche Hilfe holen.
* Bei Anzeichen einer Vergiftung in jedem Fall notärztliche Hilfe herbeirufen. Verletzte Person aus dem Gefahrbereich entfernen.
* Frachtpapiere oder Sicherheitsdatenblatt für die medizinischen Fachkräfte bereithalten.
* Notruf 112 absetzen.
 |  |
| **6.** | **Sachgerechte Entsorgung** |
|  | Anfallende Abfälle an einem gut gelüfteten, abgetrennten Betriebsbereich zwischenlagern und nach den entsprechenden abfallrechtlichen Regelungen entsorgen. |  |
| Datum:  | Unterschrift: |