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	1. Anwendungsbereich
	

	
	
	Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) bei gefährlichen Alleinarbeiten.
	

	
	2. Gefahren für Mensch und Umwelt
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· Möglichkeit der Funkunterbrechung in nicht funkversorgten Bereichen (Funklöcher)
· Ausfall der Stromversorgung am Personen-Notsignal-Gerät [PNG] (Akku leer)
· Möglichkeit der Fehlanwendung des PNG 
· Explosionsgefahr beim Betreten von explosionsgefährdeten Bereichen mit ungeeigneten PNG

	

	
	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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· Das PNG darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.
· Vor jedem Einsatz ist ein Funktionstest durchzuführen.
· [bookmark: Text9]Bekanntermaßen nicht funkversorgte Bereiche (Funklöcher) dürfen nur nach vorheriger persönlicher oder telefonischer Rücksprache mit der Empfangszentrale (Tel.:      ) betreten werden.
· [bookmark: Text10]Nach Schichtende ist das Gerät in die Ladestation in Raum       einzustellen.
· Pro Schicht ist jedem Mitarbeiter ein PNG zugeteilt, die anderen PNG befinden sich in der Ladestation. Sie werden nur genutzt, wenn in der aktuellen Schicht ein Gerät defekt ist.
· Die gesamte Anlage einschließlich Einleitung der Hilfs- oder Rettungsmaßnahmen wird bei Inbetriebnahme und mindestens jährlich durch die Einsatzleitung geprüft (Alarmübung).
· Träger der PNG und Bediener der Empfangszentrale werden mindestens jährlich unterwiesen.
· In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur dafür vorgesehene PNG mit entsprechender [image: ]‑Kennzeichnung verwendet werden.

	

	
	4. Verhalten bei Störungen und im Notfall
	

	
	






	
· Bei technischem Alarm ist mit der Empfangszentrale Rücksprache zu halten (Tel.:      ).
· Wenn die Störungen am PNG nicht unmittelbar behoben werden können, ist nach Rücksprache mit der Empfangszentrale ein anderes PNG (aus der Ladestation) einzusetzen.
· PNGs dürfen nach Personen-Alarm nur in Absprache mit der Empfangszentrale in Betriebsstellung zurückgesetzt werden
· Bei Ausfall der PNA bzw. Technischem Alarm sind die gefährlichen Alleinarbeiten bis zur Beseitigung der Störung unverzüglich auf andere Art und Weise zu überwachen oder einzustellen.

	

	
	5. Erste Hilfe
	Notruf:
		112
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· Ruhe bewahren 
· Lokalisierung des Trägers des PNG (Wo?)
· Sofern möglich, nimmt die Empfangszentrale Kontakt (Sprechverbindung) zur verunfallten Person auf (Rückfragen)
· Ersthelfer und ggf. Rettungskräfte informieren

[bookmark: Text5][bookmark: Text6][bookmark: Text7]Ersthelfer: 	     	     	     
	Name	Raum	Tel.

[bookmark: Text8]Unfallarzt:  	     	NOTRUF:   112

	

	
	6. Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	
	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden (z. B. Hersteller, Lieferant)

	

	



Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.
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