|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: | | | **Betriebsanweisung** – Unfallgefahren – | | | Nummer: | |
| Arbeitsbereich: | | | | | Tätigkeit: Tätigkeiten an Frachtcontainern  Arbeitsplatz: | | |
| **1.** | **Anwendungsbereich** | | | | | | |
|  | | Annahme, Öffnen und Entladen von Frachtcontainern | | | | |  |
| **2.** | **Gefahren für Mensch und Umwelt** | | | | | | |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/ISO_7010_W015.svg/120px-ISO_7010_W015.svg.png  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/ISO_7010_W014.svg/120px-ISO_7010_W014.svg.png | | * Angefahren- und überfahren werden bei der Anlieferung der Frachtcontainer * Aufschlagen der Containertüren und Herausfallen von Ladegut beim Öffnen der Containertüren * Gefahren durch Reste von Begasungsmitteln oder Ausgasungen des Ladeguts (s. Betriebsanweisung „Gefahrstoffbelastung") * Umkippendes Ladegut beim Öffnen der Transportsicherungen * Absturzgefahr beim Anschlagen von Lasten in Open-Top-Containern * Gefahren durch ungeeignete oder unterdimensionierte Transporthilfen wie Gabelstapler o. Ä. | | | | |  |
| **3.** | **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/ISO_7010_M024.svg/120px-ISO_7010_M024.svg.png  [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/ISO_7010_M015.svg/120px-ISO_7010_M015.svg.png](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:ISO_7010_M015.svg) | | * Nur gekennzeichnete Verkehrswege benutzen. * Warnweste tragen. * Containertüren nur mit geeigneten Sicherungsmitteln (Sicherungsgurte, Sicherungsketten) öffnen, um deren Aufschlagen zu verhindern. * Vor dem Öffnen der Container immer die Frachtpapiere kontrollieren. Gibt es Hinweise auf eine evtl. Begasung, Freigabebescheinigung kontrollieren. Bei Unklarheiten vorgesetzte Person informieren. * Bei weiteren Hinweisen auf Gase (z. B. verklebte Lüftungsschlitze, Reste von Begasungsmittelverpackungen, unangenehme Gerüche) sofort Tür verschließen und vorgesetzte Person informieren. * Reihenfolge des Lösens der Transportsicherungen beachten und für einen sicheren Standplatz sorgen. * Beim Anschlagen der Lasten am Kran auf einen sicheren Standplatz achten, ggf. Absturzsicherungen, geeignete Bühne oder Podestleiter benutzen. * Transportmittel auf das Ladegut und das Gewicht abstimmen. Transportmittel nur bestimmungsgemäß verwenden. | | | | | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/ISO_7010_P022.svg/120px-ISO_7010_P022.svg.png  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/ISO_7010_P002.svg/120px-ISO_7010_P002.svg.png |
| **4.** | **Verhalten im Gefahrenfall** | | | | | | |
|  | | * Bei unklaren Situationen oder im Gefahrenfall Containertüren schließen und den Bereich sichern. Selbstschutz beachten. * Unverzüglich vorgesetzte Person informieren. | | | | |  |
| **5.** | **Erste Hilfe** | | | | | | |
| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg/120px-ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg.png | | * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten und ärztliche Hilfe holen. * Bei Anzeichen einer Vergiftung in jedem Fall notärztliche Hilfe herbeirufen. Verletzte Person aus dem Gefahrbereich entfernen. * Frachtpapiere oder Sicherheitsdatenblatt für die medizinischen Fachkräfte bereithalten. * Notruf 112 absetzen. | | | | |  |
| **6.** | **Sachgerechte Entsorgung** | | | | | | |
|  | | Anfallende Abfälle an einem gut gelüfteten, abgetrennten Betriebsbereich zwischenlagern und nach den entsprechenden abfallrechtlichen Regelungen entsorgen. | | | | |  |
| Datum: | | | | Unterschrift: | | | |